Затверджено

Директор школи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М.Троян

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

**ІНСТРУКЦІЯ №**

**про  заходи пожежної безпеки в школі**

**1. Галузь застосування**

Ця Інструкція поширюється на територію й усі приміщення навчального закладу, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення й виконання всім його персоналом і учнями.

**2. Вимоги пожежної безпеки**

Весь персонал навчального закладу під час прийняття на роботу і за місцем праці повинен проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки не рідше одного разу на рік за затвердженою програмою.

У навчальних класах і кабінетах слід розміщати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатись у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали слід прибирати з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Кількість парт (столів) у навчальних класах і кабінетах не повинна перевищувати граничної нормативної наповнюваності класних груп, установленої Міністерством освіти і науки України, а також показників, установлених чинними будівельними нормами.

Двері горища, електрощитової, підвалу слід утримувати замкненими. Вікна горища та підвалу мають бути засклені.

Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру допускається тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників.

У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів слід негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення їх до пожежобезпечіного стану.

Евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними,нічим не захаращеними.

Усі працівники навчального закладу зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

Після закінчення занять у класах, майстернях, кабінетах і лабораторіях учителі, викладачі та інші працівники закладу чи установи повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

У навчальному закладі **не дозволяється:**

-  розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах  
(будівлях), не забезпечених двома виходами;

- здійснювати перепланування приміщень з порушенням будівельних норм і  
правил;

-       використовувати горючі матеріали для обробки стін і стель шляхів евакуації(рекреацій, сходових кліток, фойє, вестибюлів тощо);

-       установлювати грати, жалюзі та подібні їм незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибулях;

- знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі сходовими  
клітками;

- забивати двері евакуаційних виходів;

-     застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;

-     використовувати електроплитки, кип'ятильники, газові плити тощо для приготування їжі та трудового навчання за винятком спеціально обладнаних приміщень;

- захаращувати шляхи евакуації;

-   установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;

-   влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;

-   здійснювати      вогневі,      електрогазозварювальні      та      інші      види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей;

- обгортати електричні лампи папером, матерією та іншими горючими  
матеріалами;

- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;

-  виконувати прибирання приміщень, очищення деталей і обладнання за  
допомогою легкозаймистих і горючих рідин;

-   здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання,  
каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою  
використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

- зберігати  на робочих місцях  і  в  шафах,  а   також залишати  в  кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;

-   залишати без нагляду ввімкнені в мережу лічильні і друкарські,  
радіоприймачі, телевізори та інші електроприлади.

Відповідальний за пожежну безпеку навчального закладу  призначається наказом директора гімназії.

**3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі**

Кожен працівник гімназії, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном до пожежної частини (прицьому слід чітко назвати адресу -об'єкта, місце виникнення пожежі, атакож свою посаду та прізвище);

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу, розпочати самому і

залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу керівника закладу, установи і організації абопрацівника, що його заміщує;

- організовувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння

пожежі наявними в установі засобами пожежегасіння.

Керівник закладу, установи чи організації або працівник, що його заміщує, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

- перевірити,  чи   повідомлено  до  пожежної охорони  про  виникнення

пожежі;

 - здійснювати  керівництво евакуацією людей та  гасінням  пожежі до прибуття   пожежних  підрозділів.   У  разі  загрози  для  життя  людей негайно організувати їх  рятування,  використовуючи  для  цього  всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу,  евакуйованих  з  будівлі,  за списками   і  журналами  обліку навчальних занять;

- виділити для зустрічі  пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

- перевірити включення в роботу автоматичної (стаціонарної) системи

пожежогасіння;

- вилучити   з  небезпечної зони   всіх  працівників  та  інших  осіб,   не

зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;

- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку

систем   вентиляції та   кондиціонування   повітря   і   здійснення   інших

заходів, які сприяють запобіганню поширенню пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні

пожежі,  від можливих обвалів конструкції, дії токсичних  продуктів

горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо;

- організувати евакуацію матеріальних  цінностей  із небезпечної зони,

визначити місця їх складування і забезпечити, при потребі, їх охорону;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у

будівлі.

**Під час проведення евакуації та гасінні пожежі необхідно:**

- з   урахуванням   обстановки,   що   склалася,   визначити   найбезпечніші

евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони  в  найкоротший термін;

- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. 3 цією метою  
вчителям, адміністрації та іншим працівникам закладу, установи не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла  
пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека  
поширення вогню і продуктів горіння. Дітей молодшого віку і хворих  
слід евакуювати в першу чергу;

- у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших  
вікових груп можуть заздалегідь одягатися або взяти теплий одяг з і собою,    а   дітей    молодшого    віку   слід    виводити   або    виносити, загорнувши в ковдри або інші теплі речі;

- ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей, які сховалися під ліжками, партами, \ шафах або інших місцях;

- виставляти  пости безпеки  на входах у будівлі,  щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа;

- у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

-утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла,  в протилежному  разі  вогонь  і  дим  поширяться  до  суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

 Розроблено

Заступник директора