Затверджено

Директор школи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Троян

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

**Інструкцiя №\_\_**

**з пожежної безпеки в кабiнетi iнформатики**

1. Загальнiположення

1.1. Коженучень зобов’язаний знати i виконувати правила пожежної безпеки, а в разi виникнення пожежi вжит всіх залежних від нього заходiв для врятуванняучнiв i гасiнн япожежi.

1.2. Сходовi клiтки, евакуацiйнi виходи, проходи, коридорнi тамбури повиннi утримуватися постiйно вiльними.

1.3. У кабінет i парти, столи, стiльцi необхiдно встановлювати так, щоб не заставляти виходiв iз кабiнетiв.

1.4. У кабiнетi слiд суворо дотримуватися протипожежного режиму. Примiщення повиннi постiйно утримуватися в чистотi.

1.5. Весь пожежнийi нвентар i обладнання треба утримувати у справному станi, розмiщувати на видних мiсцях.

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання смiття, палiння.

2. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

2.1. У кабiнетi горючi речовини й матеріали потрiбнозберiгати у шафах,щ о замикаються, ключi від яких повиннi бути в учителя.

2.2. Забороняється використовувати електроприлади iз пошкодженою iзоляцiєю, зберiгати бiля них рiдини, якi легко займаються, обгортати папером або тканиною електричнi лампи.

2.2. Не працювати на несправному обладнаннi.

2.3. Перед початком роботи на електрообладнаннi перевiрити наявнiсть надійність крiплення захисних засобiв i з’єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги безпеки пiд час виконання робiт

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли iнструктаж, не передоручати свою роботу iншим особам

3.2. Забороняється використовувати пожежний iнвентар та обладнання для господарських та iнших потреб, не пов’язаних з пожежогасiнням.

3.3. Пiд час експлуатацiї електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелi i проводи iз пошкодженою iзоляцiєю;

• залишати під напругою електричнi проводи i кабелi;

• переносити ввiмкненi прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

•залишати без догляду ввiмкненi в електромережу нагрiвальнi прилади, обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зав’язувати i скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобнi подовжувачi, якi не вiдповiдають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводiв.

3.4. Забороняється самостiйно усувати несправностi електромережi й електрообладнання.

4. Вимоги безпеки пiсляз акiнчення роботи

4.1. Щоденно пiсля закiнчення занять у кабiнетi iнформатики вчителi (викладачi), лаборанти повиннi уважно оглянути всi примiщення, якi закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освiтлення, усунути виявленi недолiки.

4.2. Пiсля закiнчення роботи слiд прибрати смiття, вiдходи.

4.3. Пiсля кожного заняття необхiдно всi пожежонебезпечнi речовини та матеріали прибрати у спеціально видiленi та обладнанi примiщення.

5. Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях

5.1. У випадку виникнення пожежi дi ї працiвникiв, учнi в школи мають бути спрямованi на створення безпеки дiтей, в першу чергу рятування та евакуацiю.

5.2. Кожен працiвник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління рiзних матеріалів тощо), зобов’язаний: негайно повiдомити про це по телефону 101 до пожежно ї частини; повiд омити про пожежу вчителевi, директору, його заступнику; організувати зустріч пожежних пiдроздiлiв, вжити заходiв щодо гасіння пожежi наявними засобами пожежогасiння.

Інстукцію розробила заступник директора з навчально-виховної роботи

Ознайомлений